**武 汉 工 商 学 院**

**招（议）标文件**



**招标项目名称:** **2024年暑期实验室建设家具采购项目**

**编   号**:**G2024-14**

**武汉工商学院招投标办公室**

**二○二四年七月**

**第一部分   招（议）标邀请**

根据我校实际需求，现面向社会邀请具有实力的单位进行我校的2024年暑期实验室建设家具采购项目招标，欢迎能满足标书要求的厂家前来投标。

**一、招标项目名称：**2024年暑期实验室建设家具采购项目

2024年7月12日下午5:00前，请有意向的单位将法人授权委托书、被委托人身份证、营业执照副本等上述资料彩色扫描件（全部资料扫描为一个PDF文件）发送至331678357@qq.com邮箱，待招标方审查无误后，将联系供应商进行线上缴纳文件费，每份招标文件 300元（该费用收取后概不退还）。

递交标书费的账户信息:

支付宝账号：13995699032 户名：杜丹丹

**（请备注清楚单位名称及所投项目名称）**

每个投标单位在递交投标书之前,需交纳投标保证金 贰万 元，开标后未中标单位的保证金在十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。

递交投标保证金的账户信息：

户 名：武汉工商学院

开户行及账号：建行武汉洪福支行42001237044050001270

**二、投标截止时间：**

投标单位于2024年 月 日，将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我校规定的时间内来签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我校有权扣留保证金。

**付款方式：**施工完毕经验收合格后支付总货款的90%，验收合格满一年后付清余款。

**工期：**以招标方要求时间为准。

**开标时间及地点：**另行通知。

**招标单位：**武汉工商学院

**执行单位：**武汉工商学院招投标办公室

**地  址：**武汉市洪山区黄家湖西路3号

**联 系 人：**商务部分：胡老师　027-88147040/15871758771

技术部分：见清单

**第二部分   投标须知**

**一、招标方式：邀请招标、议评开标。**

**二、投标者要求及相关说明：**

1、投标者具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的经营业绩，坚持诚信经营，有良好的服务保障。

2、投标价均按人民币报价，且为含制作、运输、安装、验收及税价。

**三、投标费用：**无论投标结果如何,投标者自行承担投标发生的所有费用。

**四、投标书内容：**

1、投标书正本一份，副本伍份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为准（投标完后，标书概不退还）；

2、产品详细报价，投标保证金缴纳凭证；

3、故障响应时间及服务承诺细则；

4、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩、针对此次项目的原厂授权证明等。

5、投标公司须列举近三年来在相近高校的经营业绩，包含联系人及联系方式，供货日期，合同金额等，至少列举3例以上，用表格形式。（务必真实）

6、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序报价，并注明商品规格，产地等。

**五、开标与评标：**

1、开标时间和地点：另行通知。

2、属于下列情况之一者视为废标：

2.1投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。

2.2投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。

2.3开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。

3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。

4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。

5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。

**六、中标与签订合同**

1、自开标之日起7日内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。

2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。

3、中标单位的投标保证金转为合同履约金。

4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。

**七、投标单位如有任何疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。**

**八、武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。**

**第三部分 技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **数量** | **技术参数要求** | **使用场地** | **联系人** | **备注** |
| 1 | 电脑桌椅 | 套 | 11 | 1.桌子：四边桌，面材采用优质环保三聚氰胺板饰面，表面耐酸缄、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好；基材采用优质环保高密度板，甲醛释放量达到国家E1级环保要求。桌架采用25mm环保板。 2.椅子：符合人体工学设计，靠背为高密度透气网布，喷涂钢制弓形椅腿，并配尼龙脚垫及防刮防前倾设计。 | 实验楼 3-104 3-106 | 李萱 13971167763 |  |
| 2 | 教师椅 | 把 | 1 | 椅子：符合人体工学设计，靠背为高密度透气网布，扶手为高强度工程PP框架，喷涂钢制弓形椅腿，并配尼龙脚垫及防刮防前倾设计 | 实验楼 3-104 3-106 | 李萱 13971167763 |  |
| 3 | 桌椅 | 套 | 1 | 桌子：面材采用优质环保三聚氰胺板饰面，表面耐酸缄、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好；基材采用优质环保高密度板，甲醛释放量达到国家E1级环保要求。桌架采用25mm环保板。尺寸：1000mm\*600mm\*750mm 椅子：聚乙烯热塑型高分子材料制作，钢制脚无扶手 | 实验楼 3-104 3-106 | 李萱 13971167763 |  |
| 4 | 教师椅 | 把 | 2 | 黑色教师转椅； | 工程训练中心 1#106、1#110 | 陈芳兰 17622603195 |  |
| 5 | 学生用电脑桌椅 | 套 | 25 | 1、外形尺寸：0.8米×0.6米×0.75米； 2、桌面材质：材质采用环保三聚氰胺板，全自动封边机PVC封边处理；封边牢固，不脱胶； 3、钢架材质：桌身用优质冷轧钢管，采用国标钢优质精装冷轧钢管,表面经过酸洗磷化,防腐,防锈,钝化处理后静电喷塑。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑； 4、地脚材质：采用PP工程塑料，结实、耐磨； 5、椅子：木质环保椅面有防撞设计，金属骨架，防滑胶套，产品尺寸33\*24\*45cm； 6、桌子为长方形，配备45套带可刹车的移动轮（25套装本次的电脑桌，20套装已购的电脑桌，样式根据实际调整） | 工程训练中心 1#106 | 陈芳兰 17622603195 | 桌内能容纳学生机主机 |
| 6 | 电脑桌 | 套 | 1 | 1、电脑桌尺寸：1200×700×750； 2、含电脑桌和椅子； 3、电脑桌材质：铝合金材质，整体厚度≥2.0mm； 4、椅子材质：科技布材质。 | 工程训练中心 4#108 | 陈芳兰 17622603195 | 国产 |
| 7 | 学生桌椅 | 套 | 20 | 1、外形尺寸：1500\*500\*750； 2、桌面材质：材质采用环保三聚氰胺板，全自动封边机PVC封边处理；封边牢固，不脱胶； 3、钢架材质：桌身用优质冷轧钢管，采用国标钢优质精装冷轧钢管,表面经过酸洗磷化,防腐,防锈,钝化处理后静电喷塑。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑； 4、地脚材质：采用PP工程塑料，结实、耐磨； 5、椅子：每张桌子配4个凳子，木质环保椅面有防撞设计，金属骨架，防滑胶套，产品尺寸33\*24\*45cm； 6、桌子为长方形可折叠的翻板桌。 | 工程训练中心 1#112 | 陈芳兰 17622603195 |  |
| 8 | 教师桌椅 | 套 | 4 | 1、尺寸：1400\*700\*750带抽屉，配套黑色教师转椅； 2、材料：优质冷轧钢板+高档木质扶手、木质台面，钢制部分采用0.8-1.2mm优质冷轧钢板制作。 | 工程训练中心 1#112、3#102、1#114 | 陈芳兰 17622603195 | 桌内可放置电脑主机 |
| 9 | 3D打印机设备桌 | 张 | 15 | 1、根据设备外形尺寸：（长宽高）386\*389\*458定制 2、材料：实木。 | 工程训练中 3#204 | 陈芳兰 17622603195 |  |
| 10 | 教师桌 | 张 | 2 | 实木、无甲醛E0级生态板板材，鸭嘴边，尺寸1400\*700\*750 教师桌材质说明：桌脚50mm\*50mm方管1.2mm厚高频焊接管。横杆25mm\*50mm矩形1.2mm厚高频焊接管。桌面25mm厚E1实木的多层板，封直边。钢架采用二氧化碳保护焊点对点焊接，保证无漏焊，假焊，焊穿。金属表面经磷化酸洗除锈除油处理，无尘车间饰面阿克苏粉末喷涂饰面，在箱式烤房烘干工艺，保证表面无挂流，漏喷，划伤，起皮。优质五金件连接固定。 | 实验楼 3-105、3-207 | 吕君 15377529679 |  |
| 11 | 教师椅 | 把 | 2 | 转椅，网状透气。  教师椅材质说明： 1、黑色尼龙加玻纤背架 2、黑色尼龙固定扶手 3、座包采用40密度高弹力海绵 4、配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能 5、固定扶手连接椅背和椅座，自动逍遥贴背功能。 6、85#沉口50mm黑色气杆 7、320mm黑色尼龙五星脚 8、φ50mm黑色耐磨尼龙轮 颜色：黑色尼龙全新PP五星脚 | 实验楼 3-105、3-207 | 吕君 15377529679 |  |
| 12 | 学生桌 | 张 | 144 | 实木、无甲醛E0级生态板板材，鸭嘴边，尺寸800\*600\*750 电脑桌材质说明： 桌脚50mm\*25mm方管1.2mm厚高频焊接管。横杆25mm\*50mm矩形1.2mm厚高频焊接管。桌面25mm厚E1级免漆板，富美佳鸭嘴边。钢架采用二氧化碳保护焊点对点焊接，保证无漏焊，假焊，焊穿。金属表面经磷化酸洗除锈除油处理，无尘车间饰面阿克苏粉末喷涂饰面，在箱式烤房烘干工艺，保证表面无挂流，漏喷，划伤，起皮，优质五金件连接固定。 备注：左右带上线线槽互通式，桌下带吊式主机托架。 学生桌材质说明： 桌面采用环保板，四周抛圆，清水漆饰面，方形脚：方钢四腿，方钢规格25\*25mm，管壁厚度1.2mm，桌面与桌脚铆钉螺丝固定，桌脚酸洗磷化处理，饰面烤漆后烘干，配塑料脚套。 | 实验楼 3-105、3-207 | 吕君 15377529679 |  |
| 13 | 讲桌 | 张 | 75 | 1、脚：脚管6063-T5铝型材2.5mm厚； 2、底脚:钢板折弯3mm厚+钢80\*30\*1.5mm厚加固； 3、上托：Q235钢板280\*280\*3mm，冲加强筋； 4、面板：25mm厚度木质面板（台面大小尺寸按需定制）； 5、升降系统：600mm气弹簧（150N）； 6、静载荷50KG，动载荷25KG； 7、开关：ABS脚踏开关； 8、含搭配钢制前挡板（可以定制LOGO）； 9、含搭配钢制键盘托架； 10、可升降高度（25mm面板）：750~1150cm。 | 实验楼所有计算机实验室 | 吕君 15377529679 |  |
| 14 | 教师桌椅 | 张 | 1 | 1、实木、无甲醛 E0 级生态板板材，鸭嘴边，尺寸 140\*700\*750，转椅； 2、教师桌材质说明：桌脚50mm\*50mm方管1.2mm厚高频焊接管。横杆25mm\*50mm矩形1.2mm厚高频焊接管。桌面25mm厚E1实木的多层板，封直边。钢架采用二氧化碳保护焊点对点焊接，保证无漏焊，假焊，焊穿。  3、金属表面经磷化酸洗除锈除油处理，无尘车间饰面阿克苏粉末喷涂饰面，在箱式烤房烘干工艺，保证表面无挂流，漏喷，划伤，起皮，优质五金件连接固定。 | 图书馆3楼阅览室 | 梅俊华 15994280096 |  |
| 15 | 学生桌 | 张 | 64 | 实木、无甲醛 E0 级生态板板材，鸭嘴边，尺寸 800\*600\*750 电脑桌材质说明： 桌脚50mm\*25mm方管1.2mm厚高频焊接管。横杆25mm\*50mm矩形1.2mm厚高频焊接管。桌面25mm厚E1级免漆板，富美佳鸭嘴边。钢架采用二氧化碳保护焊点对点焊接，保证无漏焊，假焊，焊穿。金属表面经磷化酸洗除锈除油处理，无尘车间饰面阿克苏粉末喷涂饰面，在箱式烤房烘干工艺，保证表面无挂流、漏喷、划伤、起皮，优质五金件连接固定。 备注：左右带上线线槽互通式，桌下带吊式主机托架； 学生桌材质说明： 桌面采用环保板，四周抛圆，清水漆饰面，方形脚：方钢四腿，方钢规格25\*25mm，管壁厚度1.2mm，桌面与桌脚铆钉螺丝固定，桌脚酸洗磷化处理，饰面烤漆后烘干，配塑料脚套。 | 图书馆3楼阅览室 | 梅俊华 15994280096 |  |
| 16 | 学生椅 | 张 | 64 | 软皮铁方凳 320\*240\*450 | 图书馆3楼阅览室 | 梅俊华 15994280096 |  |
| 17 | 学生椅 | 张 | 240 | 学生椅：铁架木面方凳320\*240\*450,凳腿加粗 | 14、15栋一楼119室 | 梅立坤 13971431067 |  |
| 18 | 实验桌 | 张 | 100 | 规格尺寸：125cm\*70cm\*75cm，实木、无甲醛 E0 级生态板板材（如右图） | 综合楼 102、105、109 | 梅立坤 13971431067 |  |